IP Phone Hilfe:
Installation

Installationsschritte für PhoneSuite TAPI for SNOM:
1. Download und Installation
Downloaden Sie PhoneSuite_TAPI_for_SNOM_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung.
2. TAPI Treiber Konfiguration
Die Treiber-Konfiguration können Sie aufrufen über: [Start > Programme > PhoneSuite_TAPI_for_SNOM > PhoneSuite Konfiguration > Konfigurieren...].
Hinweis: Vorerst wird nur eine TAPI-Line unterstützt. Double-clicking the TAPI line opens the dialog shown right. |
Weitere Hinweise zur Konfiguration siehe: Verbindung Aktions URL
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.
5. Test mit PhoneSuite CTI Client lite
"PhoneSuite CTI Client lite" ist eine Freeware TAPI Anwendung. Downloaden Sie PhoneSuite_CTI_Client_lite_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung. Starten Sie "PhoneSuite CTI Client lite". Wählen Sie [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen]. Sie sollten Ihr SNOM Gerät im erscheinenden Dialog sehen. Ein Doppelklick auf die "SNOM Line" schließt den Dialog und fügt das Gerät in die Geräteliste ein. Schließen Sie den Dialog mit [OK]. Es erscheint eventuell noch der Standort-Dialog, falls die Standort-Parameter unbekannt sind.. Jetzt können Sie eine Rufnummer rechts neben der Hörer-Taste eingeben und diese anschließend per Enter oder Mausklick wählen..