TAPI for Asterisk Hilfe:
Terminal Server Installation

- Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
- Installation

- Auto Configuration
- Terminal Server Installation

- Asterisk Server Konfiguration
- Hinweise/FAQ

Auf dieser Seite

- Installation
- Treiber-Konfiguration
- Microsoft TAPI-Umgebung konfigurieren
- TAPI-Test

#### a) Installation

> 1. Downloaden Sie PhoneSuite_TAPI_for_Asterisk_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv.
> 2. Starten Sie die setup.exe über [Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software > Hinzufügen].
> 3. Folgen Sie der Dialogführung.

> Hinweise: Der TAPI-Treiber ist nur einmal vom Administrator auf dem Terminal Server zu installieren. Eine Installation "pro Nutzer" ist nicht möglich.

#### b) Treiber-Konfiguration

> 1. Grundlegende Hinweise zur Treiber-Konfiguration.
> 2. Auf einem Terminal Server ist pro Nutzer eine TAPI-Line hinzuzufügen und zu konfigurieren.
>    - Die Verbindungsparameter für den Asterisk Server sind nur einmal zu konfigurieren und gelten dann für alle TAPI-Leitungen.
>    - Die Einstellungen werden im Konfigurationsverzeichnis des TAPI-Treibers abgelegt.

#### c) Microsoft TAPI-Umgebung konfigurieren

> 1. Achtung:
>    - Wenn Sie die "CTI Client TAPI-Connector"-Lines auf einem Terminal Server verwenden wollen, dann darf das Windows "Telefonie" Management nicht aktiviert sein! Der Haken im folgenden Punkt 5 darf also nicht gesetzt sein. Den TAPI-Lines müssen auch keine Benutzer zugewiesen werden. (Alle Nutzer sehen alle TAPI-Lines.)
> 2. Loggen Sie sich als lokaler Administrator auf dem Windows Server ein.
>    Achtung: Der Domänen-Admin hat auf einem Windows Server keine Rechte für das "Telefonie" Management.
> 3. Öffnen Sie die "Telefonie" Management Console über: [Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Dienste und Anwendungen > Telefonie];
>    oder über <ausführen> "tapimgmt.msc".
> 4. Klicken Sie Ihren Server-Eintrag mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Eigenschaften".
> 5. Im Dialog "Eigenschaften" ist das Häkchen bei "Enable telephony server" zu setzen. Dies ist notwendig, damit Sie die Line-Berechtigungen für jeden Nutzer festlegen können.
>    Zur Aktivierung des Telefonie Server Dienstes ist ein Active Directory erforderlich. Wenn kein Active Directory verfügbar ist, kommt eventuell die Fehlermeldung "62791" oder "62795".
>    Wenn der Telefonie Server Dienst nicht aktiviert ist, sehen alle lokalen Nutzer alle TAPI-Leitungen.
> 6. Klicken Sie auf den Treiber der Telefonanlage => auf der rechten Seite werden die TAPI-Lines (Leitungsnamen) des Treibers sichtbar.
> 7. TAPI-Line-Berechtigungen pro Nutzer festlegen:
>    - Klicken Sie im rechten Fenster eine TAPI-Line mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Nutzer bearbeiten".
>    - Fügen Sie hier alle Nutzer hinzu, die Berechtigungen für diese TAPI-Line erhalten sollen.

> Hinweise zur Datei "tsec.ini":

> - Der Windows TAPI-Server speichert die Zuordnung von Nutzer/TAPI-Line unter "C:\WINDOWS\TAPI\tsec.ini".
> - Beispiel: Dem Nutzer "tmiller" sind zwei TAPI-Lines des TAPI-Providers mit dem ProviderID=5 zugewiesen. Die erste Line hat den dwPermanentLineID=2 und die zweite Line den dwPermanentLineID=4. Der ProviderID wird aus folgendem Registry-Eintrag gelesen: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\ Providers\ ProviderIDX". Den dwPermanentLineID liefert der TAPI-Treiber über lineGetDevCaps().
>   Der entsprechende Eintrag in "tsec.ini" wäre wie folgt:
>   - [Domain\tmiller]
>     FriendlyUserName=Tom Miller
>     Lines=5,2,5,4
> - Hinweis: Über das Kommandozeilentool "tsecimp" kann die Zuordnung von Benutzer zu TAPI-Line auch per XML-Datei erfolgen.

#### d) TAPI-Test

> - Zum Test des TAPI-Treibers können Sie das Tool "phone.exe" verwenden.