| ### Asterisk TAPI-Line - Konfiguration | Page Index
Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID

> #### TAPI Line Konfiguration
> |  | Im ersten Schritt sind die Asterisk Server Parameter zu konfigurieren.
> #### TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter Anschließend sind die Parameter in der Sektion "Asterisk TAPI Gerät" einzugeben. Der Dialog Screenshot zeigt ein Beispiel für ein SIP-Telefon mit der Nebenstellennummer "201".
> Channel: | Ihre Telefonkennung innerhalb der Telefonanlage. Beispiele: SIP/200 IAX/200 Zap/g1/11 Zap/1 Queue/600 ParkPos/701 *280 (hint "*280" überwachen)
> Ihre Rufnummer: | Die Rufnummer wird als "callerID" und optional zur Anruferkennung verwendet.
> Diese Rufnummer auch zur Anruferkennung nutzen: | Diese Option kann helfen, Anrufe Ihrem ZAP-Channel zuzuordnen. Voreinstellung: Aus
> #### Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau
> Spezielles Gerät: |
> Wenn Sie eines der aufgelisteten Telefone verwenden, können Sie dieses auswählen. Die Wähl-Kommados (Rufnummern) werden dann direkt zum Telefon gesendet. => Siehe: Spezielle Geräte
> "Standard" bedeutet kein spezielles Gerät. Im diesem Fall würde Ihr Telefon immer erst intern von der Asterisk Anlage angerufen. Ihr Name: Die Anrufe werden mit diesem Name beim Angerufenen angezeigt. Context: Context für "Originate" und andere Kommandos wie "Redirect". Ein Context ist eine Sektion in extensions.conf. Anderen Channel verwenden: Diese Option können Sie verwenden, wenn der Verbindungsaufbau (Originate) über einen anderen Channel erfolgen muss. Voreinstellung: Aus
> CallerID: | Einstellungen zur Anzeige der Anruferinformationen auf Ihrem Telefon und beim Angerufenen. Siehe auch: CallerID-Patch
> Log-Datei schreiben: | Diese Option wurde nach [Server - Einstellungen > Log] verschoben.
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.