Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID
Standard Telefon • IP-Telefone • X-Lite, X-Pro, eyeBeam • Aastra Phone
<< Up | ### Aastra Phone | Page Index

Geben Sie hier die IP-Adresse des Aastra Telefons ein. Der Standard-Port ist 80. Mit diesen Einstellungen kann der TAPI-Treiber die Wählbefehle direkt zum Telefon senden. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die IP-Adresse Ihres Rechners in der "XML Push Server List" eingetragen ist. Siehe: [Aastra-Web-Konfiguration > Configuration Server > XML Push Server List]. Hinweise: Auflegen erfolgt über die Asterisk PBX. Das Telefon signalisiert daraufhin "GETRENNT".