Konfigurationsdialoge • FAQ
Verbindung • Wählen • Aktion URLs • Weitere Einstellungen
<< Up >> | ### Aktion URLs | Page Index
Firewall Konfiguration

#### Aktion URLs - Einstellungen Das Telefon kann seinen Verbindungszustand per Aktion URLs zu einem Webserver senden: Anruf eingehend, ausgehend (incoming, outgoing), abgehoben, aufgelegt (offhook, hangup), verbunden, getrennt (connected, disconnected) Der TAPI-Treiber enthält einen Mini-Webserver zum Empfang dieser Ereignisse. Firewall: Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port Die Action URLs werden im Asterisk Treiber nicht verwendet. Hier erfolgt die Anruferkennung über das Asterisk Manager Interface.
> | PhoneSuite TAPI for Snom - Line Konfiguration
> Lokale IP Adresse | IP Adresse Ihres eigenen Computers (NICHT die Telefon-IP!). Der Mini-Webserver wird and diese IP Adresse gebunden. Hinweis: Falls Ihr Telefon in einem anderem Netzwerk eingebunden ist, müssen Sie eventuell unter [Erweitert...] noch die externe IP-Adresse Ihres Computers oder Routers angeben. Fragen Sie dazu Ihren Netzwerk-Administrator.
> TCP Port | Der Mini-Webserver wird an diesem lokalen TCP-Port gebunden. Wenn der Port 8080 bereits von einer anderen Anwendung belegt ist, können Sie einen anderen Port setzen wie 8081. Hinweis: Firewall-Konfiguration für Mini-Webserver TCP Port
> DHCP | Setzen Sie dieses Häkchen, wenn Ihr Computer wechselnde IP-Adressen per DHCP zugewiesen bekommt. Wenn eine neue IP erkannt wurde, wird der Mini-Webserver automatisch an die neue IP gebunden.
> Status | Status des Mini-Webservers; Aktiv oder Inaktiv; Es wird "Inaktiv" angezeigt, wenn die TAPI Line geschlossen ist.
> Start | Klicken Sie auf [Start], um den Mini-Webserver manuell zu starten. Wenn ein Fehler wie "Initialisierungsfehler" auftritt, sollten Sie einen anderen TCP-Port probieren.
> Unterstützte Aktion URLs | Diese Aktion URLs werden vom TAPI-Treiber (Mini-Webserver) unterstützt. Die Action URLs werden automatisch mit TAPI-lineOpen im Telefon gesetzt und mit lineClose wieder gelöscht.
> Firewall konfigurieren | Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port
> Fehleranalyse | Falls Ihre TAPI-Anwendung keine eingehenden Rufe anzeigt, folgen Sie bitte der FAQ#1000.