| ### TAPI for Yealink Txx IP-Phones |

Für Yealink-Telefone gelten prinzipiell die Hinweise wie für Snom-Telefone. Siehe: Verbindung Wählen Action-URLs Weitere FAQ (Zum Beispiel: Eingehende Rufe werden nicht angezeigt)
#### Spezielle Hinweise für Yealink-Telefone ##### Connect Error Ab Firmware-Version x.73.x.x erfolgt das Yealink-Login über eine Internet-Explorer Komponente. Wenn die IP-Adresse des Yealink-Telefons nicht in den Sicherheits-Zonen "lokales Intranet" oder "vertrauenswürdig" enthalten ist, kann ggf. keine HTTP-Verbindung zum Telefon hergestellt werden. Stellen Sie daher zunächst sicher, dass Sie sich mit dem Internet Explorer am Yealink Telefon anmelden können. ##### Action URI allow IP List Für Yealink-Telefone muss die IP-Adresse Ihres Rechners in der "Action URI allow IP List" eingetragen sein. Siehe: [Yealink-Web-Konfiguration > Features > Remote Control > Action URI allow IP List]. Die Eintragung sollte der TAPI-Treiber normalerweise selbständig vornehmen. Im Kontext des Asterisk TAPI-Treibers gibt es noch Probleme mit der Firmware x.73.x.x. Die "Action URI allow IP List" muss in diesem Fall manuell per Webbrowser gesetzt werden. Wenn die "Action URI allow IP List" erstmalig gesetzt oder geändert wurde, ist bei der nächsten Wahl per CTI/TAPI die Aktion einmalig am Telefon zu bestätigen. Anschließend werden auch CTI-Funktionen wie "Rufannahme" vom Telefon ausgeführt.
Yealink ist ein registriertes Warenzeichen der Xiamen YeaLink Network Technology Co., Ltd. http://www.yealink.com