| ### TAPI for Aastra IP-Phones |

Für Aastra-Telefone gelten prinzipiell die Hinweise wie für Snom-Telefone. Siehe: Verbindung Wählen Action-URLs Weitere FAQ (Zum Beispiel: Eingehende Rufe werden nicht angezeigt)
#### Spezielle Hinweise für Aastra-Telefone Für Aastra-Telefone muss die IP-Adresse Ihres Rechners in der "XML Push Server List" eingetragen sein. Siehe: [Aastra-Web-Konfiguration > Configuration Server > XML Push Server List]. Die Eintragung sollte der TAPI-Treiber normalerweise selbständig vornehmen.
Aastra ist ein registriertes Warenzeichen der Aastra Technologies Limited. http://www.aastra.com