Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID
<< Up >> | ### Spezielle Geräte | Page Index

Verfügbare "Spezielle Geräte":
> #### Standard Phone
> Für die meisten Telefone wird keine direkte Ansteuerung unterstützt. Diese sind als [Spezielles Gerät] = "Standard" zu konfigurieren. Der Verbindungsaufbau erfolgt dann über den Befehl "Originate" der Asterisk Manager Schnittstelle.
> Freisprechmodus per Call-Info : Answer-After=0
> Einige SIP-Telefone unterstützen ein Auto-Answer mittels INVITE SIP-Header. Beispiele: Call-Info: Answer-After=0 Alert-Info: ;info=alert-autoanswer Alert-Info: <sip:>;info=alert-autoanswer Alert-Info: <sip:domain>;info=alert-autoanswer domain = Asterisk IP-Adresse
> Siehe auch: www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+Paging+and+Intercom snom Telefone: answer_after_policy
#### Speziell unterstützte IP-Telefone snom Aastra Yealink Tiptel DECT-Telefone werden nicht unterstützt Die Aktionen Wählen, Annehmen und Auflegen werden direkt per HTTP zum IP-Telefon gesendet (der gleiche Weg, wie per Webbrowser).
#### X-Lite, X-Pro, eyeBeam, andere SoftPhones Die gewählten Rufnummern werden per Kommandozeile direkt an das SoftPhone gesendet. Das SoftPhone muss dazu das Wählen per Kommandozeile unterstützen. Im Konfigurationsdialog ist dazu der Pfad zur Anwendung anzugeben.