TAPI for Asterisk Hilfe:
Verbindung

- Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
- Asterisk Server Konfiguration

- Verbindung

- Asterisk Manager

- manager_custom.conf

- Asterisk Manager Proxy

- TAPI-Funktionen

- Anrufschutz, Rufumleitung, UserInfo

- Anpassen

- Hinweise/FAQ

Auf dieser Seite

- Verbindung zum Asterisk Manager
- "Asterisk Server" Dialog

> Konfigurationsdialog:
> [TAPI-Line Konfiguration > Asterisk Server > Einstellungen... > Verbindung]

#### Verbindung zum Asterisk Manager

> Der TAPI-Treiber verwendet die Funktionen des Asterisk Managers über eine TCP/IP-Verbindung. Es gibt zwei Wege, um sich mit dem Asterisk Manager zu verbinden:

> - die direkte Verbindung zum Asterisk Manager
> - oder über den Asterisk Manager Proxy

> Hinweise:

> - Wenn keine TAPI-Line geöffnet ist, trennt der Treiber die Verbindung automatisch.
> - Sobald eine TAPI-Line von einer Anwendung geöffnet wird, verbindet sich der Treiber automatisch wieder zum Asterisk Manager Interface der Telefonanlage.

#### "Asterisk Server" Dialog

> Im Dialog "Asterisk Server" sind die Verbindungsparameter für das Asterisk Manager Interface oder den Asterisk Manager Proxy einzugeben.

> IP-Adresse: IP-Adresse oder Rechnername des Asterisk-Server (Asterisk Manager)
> Port: Muss identisch zum Parameter "port" in "manager.conf" sein!
> Nutzername: Nutzername, den Sie in "manager.conf" eingetragen haben.
> Passwort: Passwort, das Sie in "manager.conf" eingetragen haben.

> | Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung.
> Beispiel für Asterisk Manager Proxy: |