CTI Client Hilfe:
Hilfe zu den Setup-Generator Dialogen

- Themen-Index
- Versionen
- Neue Funktionen im CTI Client 3.x
- Systemvoraussetzungen
- Installation

- Arbeitsverzeichnis
- Standard-Installation
- Netzwerkinstallation
- Terminal Server Installation
- Lokale Profile
- Gemeinsame Adressdaten
- Setup Generieren

- Zentrales Konfigurationsverzeichnis

- Master-Installation

- Hilfe zu den Setup-Generator Dialogen

- Automatisches Programm-Update
- Upgrade auf 3.x

- Telefonsteuerung
- Programmfunktionen
- Ordner / Datenanbindung
- Optionen
- Fensterverwaltung
- Design
- Tutorials

Auf dieser Seite

- Setupverzeichnis
- Setup-Einstellungen
- Telefonbuchordner übernehmen
- Kurzwahl
- Arbeitsverzeichnisse
- Setup erstellen
- Auto-Konfiguration
- Einstellungen von bestehenden Installationen anpassen
- Setup.ini
- Fertig / MSI erstellen

#### Setupverzeichnis

> Dieser Dialog wird nur für den Typ "Netzwerk-Setup" eingeblendet.

> Wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem das Setup erstellt werden soll.
> Beispiel:

> H:\Installationen\PhoneSuite_CTI_Client\setup\

> Verzeichnis | Inhalt
> setup\ | setup.exe setup.ini version_info.xml
> setup\bin\ | Programmverzeichnis
> setup\workingDir\ | vorkonfiguriertes Arbeitsverzeichnis

> Falls das Netzlaufwerk nicht angezeigt wird: Siehe FAQ1

> Automatisches Programm-Update: Hier können Sie festlegen, ob später ein automatisches Programm-Update erfolgen soll. Weitere Hinweise...

#### Setup-Einstellungen

> Wählen Sie die Einstellungen, die in das Setup übertragen werden sollen. Zum Beispiel Lizenzschlüssel.

#### Telefonbuchordner übernehmen

> Wählen Sie in diesem Dialog die Ordner aus, die Sie in die vorkonfigurierte Installation übernehmen wollen.

> Name: Selektieren Sie hier alle Ordner, die in das Setup aufgenommen werden sollen.

> Typ: Typ Ordner-Datenquelle

> Datenquelle: Nähere Typisierung der Datenquelle

> Hinzufügen als: Je nach Typ der Datenquelle kann hier ausgewählt werden zwischen:

> - Kopie: Datenquellen vom Typ "Textdatei" können als Kopie ins spätere Arbeitsverzeichnis oder ins zentrale Konfigurationsverzeichnis übernommen werden.
> - Leere Kopie: Datenquellen vom Typ "Textdatei" können als leeres Telefonbuch ins spätere Arbeitsverzeichnis übernommen werden. Die "leere Kopie" benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise in der Master-Installation bereits Datensätze im privaten Telefonbuch-Ordner eingetragen haben und diesen Ordner ins Setup aufnehmen wollen aber ohne Ihre privaten Einträge.
> - Verknüpfung: Für ODBC-, LDAP- und HTTP-Datenquellen wird nur die Option "Verknüpfung" angeboten, da im CTI Client nur die Verknüpfungen auf diese Datenquellen gespeichert werden.

> Ziel: Geben Sie hier das Zielverzeichnis an, in dem die Ordner-(Kopie / leere Kopie / Verknüpfung) gespeichert werden soll:

> - lokal: Der selektierte Ordner wird in das Verzeichnis "setup\workingDir\" aufgenommen und somit bei der späteren Installation in das Ziel-Arbeitsverzeichnis übertragen.
> - Netzwerk: Diese Option steht nur zur Auswahl, wenn im ersten Dialog das "zentrale Konfigurationsverzeichnis" aktiviert wurde. Der selektierte Ordner wird daraufhin im zentralen "config"-Verzeichnis abgelegt.

#### Kurzwahl

> Geben Sie hier an, ob der Inhalt der Kurzwahltasten übernommen werden soll.

#### Arbeitsverzeichnisse

> Geben Sie hier an, unter welchem Pfad später die CTI Client Arbeitsverzeichnisse der Nutzer erstellt werden sollen. Jeder Nutzer benötigt sein eigenes Arbeitsverzeichnis.

#### Setup erstellen

> Über diesem Dialog wird das Setup-Verzeichnis erstellt. In den folgenden Dialogen sind dann noch Nachbearbeitungen möglich.

#### Auto-Konfiguration (bezogen auf Nutzer oder Computer)

> Hier können Sie einzelne Parameter bezogen auf den Nutzer oder Computer festlegen.
> Beispiele:

> - Wenn über TAPI mehrere Geräte zur Auswahl stehen, kann eines anhand des TAPI-Gerätename ausgewählt/zugewiesen werden.
> - Wenn z.B. eine Yealink- oder Snom-Line konfiguriert ist, können die IP-Adresse, Nutzername, Passwort und Action-URL-Port nutzerbezogen geändert werden.
> - Wenn Sie das SIP-SoftPhone ausgewählt haben, können der SIP-Benutzername, SIP-Passwort und der Anzeigename nutzerbezogen geändert werden.

> Hinweise:

> - In der Master-Konfiguration muss dem PhoneDialog bereits ein TAPI-Gerät zugewiesen und konfiguriert sein.

#### Einstellungen von bestehenden Installationen anpassen

> Hier können Sie festlegen, welche geänderten Einstellungen auch in den bestehenden Installationen angepasst werden sollen. Dazu ist eine Differenz zum letzten oder einem älteren Snapshot zu erstellen und einzeln zu bestätigen.
> Hinweise:

> - Bei geänderten Wähleinstellungen sollte die Datei "pbx_list.xml" zur Auswahl stehen.

#### Setup.ini

> Hier können Sie Parameter in die setup.ini Datei eintragen. Diese Datei wird später von der setup.exe eingelesen.

> Hinweise:

> Für eine stille Installation setzen Sie:
> [setup]
> SuppressAllDialogs=1

> Wenn für "ProgramDir=" kein Pfad angegeben ist, wird das Standard-Programmverzeichnis verwendet.

#### Fertig / MSI erstellen

> Wenn Sie hier angelangt sind, wurde das Setupverzeichnis vollständig erstellt. Sie können nun optional auch ein MSI-Paket generieren.